	区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

榕仓环评〔2026〕10号

福建中科康钛材料科技有限公司报送的《福建中科康钛材料科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，现提出审批意见如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意福建中科康钛材料科技有限公司在福州市仓山区金岩路163号2#楼进行项目建设，规模：年产个性化基台5000个、截骨导板1000个、增材制造可降解复合骨修复材料1万个、可降解胰液引流管1万根、患者匹配式增材制造颌面1000个、增材制造骨水平牙种植体系统5万个、种植导板1000个、医学模型1000个。
二、项目建设应落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并重点做好以下工作：
1、高噪声设备应合理布局，并采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
2、项目生产废水应经沉淀池预处理后连同生活污水一同汇入化粪池处理达标后排入市政污水管网，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。
3、加强对各类废气的控制、收集与处理。产生有机废气的工序应在密闭空间内进行并经收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后引至1根不低于18m的排气筒排放，产生粉尘的工序应配套除尘设施。废气污染物非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。

4、应做好固体废物的分类处置工作，生产过程中产生的危险废物应集中收集、规范贮存并定期交由有资质单位回收处置；一般性固废应尽量回收利用；生活垃圾应集中收集袋装化处理、定点堆放，并及时交由环卫部门统一清运。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

5、按要求分别对不同区域采取相应的防渗处理措施，防止污染土壤和地下水。

6、应加强环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

三、项目新增主要污染物允许排放量为：COD≤0.0026t/a、NH3-N≤0.0003t/a、VOCs≤0.0051吨/年，由福州市生态环境局统筹总量指标替代来源。

四、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收，我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。            

（盖章）

经办人：                              年    月    日





